NORSK INSTRUKS FOR SKIFTE AV TREKK PÅ FIESTA TEXFIL

1. Åpne hempen/kroken ved armlenet, *bruk et stoff mellom rammen og verktøyet for å unngå skader/riper på rammen*
2. Plasser deg bak stolen
3. Fjern trekket øverst på rammen
4. Skyv trekket ned til rammens hengsel
5. Fjern den øvre delen av rammen
6. Fjern trekket på rammen helt
7. Nå er det mulig å sette på det nye trekket ved å gå de samme stegene tilbake
8. Kroken på de nye armlenene må klemmes forsiktig inn, *bruk et stoff mellom rammen og verktøyet*